Följebrev till plattformsoberoende informationsmodeller Kommunala geodata
Uppdelning i informationsresursmodell och plattformsoberoende informationsmodell
Modellen är uppdelad i två delar, en s.k. informationsresursmodell och en s.k. plattformsoberoende informationsmodell. Som namnet på den senare antyder är båda modeller informationsmodeller utan anpassningar till något särskilt utbytes- eller lagringsformat.
Informationsresursmodellen är en ”generisk” modell som kan återanvändas av flera olika datamängder inom temat Kommunala geodata. Där hittas bl.a. den abstrakta[footnoteRef:1] klassen Kommunalt geodataobjekt som innehåller ”grunden” för övriga klasser inom temat. [1:  Att en klass är abstrakt innebär att den aldrig används direkt, utan att det alltid är en mer specialiserad klass som används] 

Innehållet i klassen
I kommunala geodata har varje objekt följande:
· En företeelseidentitet som är stabil över tid
· En typ som beskriver vilket slags objekt det är
· En status
· En tidsdimension (från/till när objektet är giltigt)
· En eller flera geometrier med olika detaljeringsgrad/LOD-nivå
· Referenser till externa system
· CoClass
Tidsdimensionen
Alla objekt med samma företeelseidentitet avser samma företeelse i verkligheten. Flera objekt med samma företeelseidentitet kan existera samtidigt, men de behöver då ha icke-överlappande giltighetstider.
Geometrier
Geometrier kan specificeras på tre olika sätt:
· Inbäddade i objektet
· Referens till extern fil, t.ex. 3D-modell
· Referens till annat objekt enligt nationell specifikation (t.ex. NS Byggnad)
Referenser
Objekt kan ha referenser till andra system. Det kan vara interna verksamhetssystem, system hos andra myndigheter, m.m. Referenser är enkla länkar.
Relation till 3CIM
Informationsmodellen för Markdetaljer i NS Kommunala geodata är starkt inspirerad av motsvarande modell i 3CIM.
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Avvikelser kan förekomma kring multiplicitet m.m.
Realisering av informationsmodellen
Modellerna som denna remiss avser är informationsmodeller, vilket innebär att de inte är anpassade till något särskilt utbytes- eller lagringsformat. Det finns många olika sätt att realisera dem, utifrån behov och formatets förutsättningar.
I arbetet har vi eftersträvar att informationsmodellen för Markdetaljer ska kunna realiseras av den befintliga datamodellen för 3CIM’s CityFurniture.
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